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Перед началом
В этой инструкции описана установка Astra Linux на отдельный компьютер или на чистый диск. Последовательность действий рассчитана на обычного пользователя и не требует специальных знаний Linux.
Для установки понадобятся:
компьютер, на который будет установлена Astra Linux;
USB-флешка подходящего объёма (рекомендуется не менее 8 ГБ);
компьютер с Windows для скачивания файлов и подготовки загрузочной флешки;
программа Rufus;
доступ к папке с установочными файлами Astra Linux.
	Внимание
Во время установки выбранный диск будет переразмечен, а данные на нём могут быть удалены. Если на компьютере есть важные файлы, заранее сохраните их на другой носитель.



Шаг 1. Скачивание и распаковка установочных файлов
Скачайте все файлы Astra_1_8_4_48.zip.* из папки:
https://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardTechSupport/For_RTRS/Player/System/
В этой папке находятся части одного многотомного архива. Все части необходимо скачать полностью и сохранить в одну папку.
После загрузки запустите распаковку архива с первой части обычным способом — например, через пункт «Извлечь» в архиваторе. Остальные части должны находиться рядом; архиватор подключит их автоматически. После распаковки получится один установочный файл с расширением .iso.
	Важно
Не распаковывайте части архива по отдельности и не переименовывайте их. Если одной из частей не хватает, распаковка не завершится корректно.



Шаг 2. Создание загрузочной флешки
Подключите USB-флешку к компьютеру и запустите Rufus. В поле «Устройство» выберите нужную флешку, а в качестве загрузочного образа укажите полученный на предыдущем шаге файл .iso. Остальные параметры без необходимости не изменяйте. Затем нажмите «Старт» и дождитесь завершения записи.
	Внимание
При записи загрузочного образа все данные на выбранной флешке будут удалены. Перед нажатием «Старт» убедитесь, что выбрана нужная флешка.
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Шаг 3. Запуск установщика
Подключите подготовленную флешку к компьютеру, на который будет установлена Astra Linux, и загрузите компьютер с USB-накопителя.
Для целевой машины нужно при загрузке нажать F11, тогда вызовется меню быстрой загрузки (BOOT MENU), в котором нужно выбрать флешку и стартовать загрузку. В другом ПК обычно в BIOS в закладке Safe&Exit присутствует меню Boot, в котором можно выбрать принудительную загрузку с указанной флешки. 
При запуске установщика в появившемся меню установки нужно достаточно быстро выбрать пункт «Установка», поскольку по умолчанию будет стоять «Графическая установка», которая нам не нужна.
	Важно
При установке системы не должно быть доступа к сети интернет.



Шаг 4. Лицензионное соглашение
Ознакомьтесь с лицензионным соглашением. Для продолжения установки примите его условия и нажмите «Продолжить».
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Шаг 5. Настройка клавиатуры
Выберите удобный способ переключения между русской и латинской раскладкой клавиатуры. В примере используется сочетание Alt+Shift. После выбора нажмите «Продолжить».
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Ждем, пока идет загрузка и в процессе загрузки будет вопрос про DHCP. Отказаться от DHCP , нажать «Продолжить» и выбрать Настройку вручную. Затем последовательно задать IP-адрес, Маску, Шлюз и DNS.


Шаг 6. Имя компьютера
Укажите имя компьютера. Оно используется для идентификации компьютера в локальной сети. Если специальных требований нет, можно использовать короткое имя латинскими буквами, например astra. Также задать имя домена.
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Шаг 7. Имя пользователя
Создайте учётную запись администратора. Имя учётной записи рекомендуется вводить латинскими буквами без пробелов. Запомните его — оно понадобится для входа в систему.
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Шаг 8. Пароль пользователя
Введите пароль для созданной учётной записи и повторите его во втором поле. Используйте пароль, который сможете запомнить, но который трудно подобрать.
	Важно
Запомните имя пользователя и пароль. Они понадобятся после завершения установки для входа в Astra Linux.
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Шаг 9. Часовой пояс
Выберите подходящий часовой пояс и нажмите «Продолжить».
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Шаг 10. Разметка диска
Для простой установки выберите вариант «Авто - использовать весь диск». Установщик автоматически создаст необходимые системные разделы.
	Внимание
Этот вариант предназначен для отдельного компьютера или чистого диска. Данные на выбранном диске будут удалены после подтверждения записи изменений.
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Выберите диск, на который будет установлена Astra Linux (именно диск, а не вашу установочную флешку). Если в компьютере несколько дисков, внимательно проверьте выбранный накопитель.
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Далее в «Схеме разметки » для упрощённой установки выберите «Все файлы в одном разделе (рекомендуется новичкам)».
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Когда установщик предложит закончить разметку и записать изменения на диск, выберите «Да» и продолжите.  В процессе установки надо будет выбрать ядро для установки. Выбираем самую новую версию, например  Linux – 6.12 – generic.
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Проверьте итоговую схему разделов и выберите «Закончить разметку и записать изменения на диск».
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Шаг 11. Выбор программного обеспечения
На этом шаге выберите наборы программного обеспечения, которые должны быть установлены вместе с системой. Используйте состояние пунктов, показанное на иллюстрации ниже.
	Важно
Пункт «Графический интерфейс Fly» должен быть оставлен без галочки.
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Обязательно нужно выбрать пункты «Консольные утилиты» и «Средства удаленного подключения SSH». 
Пункт «Средства фильтрации сетевых пакетов ufw» нужна выбрать, если обязательно использование системного firewall.
Шаг 12. Выбор версии операционной системы
Выберите вариант Astra Linux в соответствии с используемой лицензией. На иллюстрации показан базовый уровень защищённости «Орёл».
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Шаг 13. Дополнительные настройки
На этом этапе можно включить или отключить дополнительные параметры операционной системы. Рекомендуется включить галочку «Запрос пароля для команды sudo».
Если специальных требований нет, оставьте параметры в состоянии, предусмотренном установщиком, и продолжите.
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Шаг 14. Установка загрузчика GRUB
Так как инструкция рассчитана на компьютер с одной операционной системой, разрешите установку системного загрузчика GRUB на жёсткий диск, выбрав «Да».
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Если установщик предложит задать пароль загрузчика GRUB, введите его и затем повторите для подтверждения. Сохраните этот пароль.
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Шаг 15. Завершение установки
После завершения копирования и настройки файлов установщик сообщит об окончании установки. Извлеките установочную флешку и нажмите «Продолжить». Компьютер перезагрузится.
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После установки
Установка Astra Linux завершена. Система готова к дальнейшей настройке и установке необходимого программного обеспечения. Загрузочную флешку можно извлечь и сохранить для повторной установки или восстановления системы.
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