ИНСТРУКЦИЯ
по установке
специального ПО
для работы SLAlarmPlayer
под ОС Astra Linux
Пошаговое руководство для пользователя
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Перед началом
В этой инструкции описана установка специального ПО поверх Astra Linux, установленного на первом этапе из архива Astra_1_8_4_48.zip. Последовательность действий рассчитана на обычного пользователя и не требует специальных знаний Linux.
Для установки понадобятся:
компьютер с установленной Astra Linux;
USB-флешка подходящего объёма (рекомендуется не менее 8 ГБ);
компьютер с Windows для скачивания файлов и подготовки флешки.

Вначале необходимо скачать архив, распаковать его на флешку. Далее нужно подключить флешку к компьютеру с Astra Linux, примонтировать её, скопировать данные во временную папку и запустить командный файл. По завершению установки командный файл попросит перезапустить ПК.
Для выполнения большинства команд вам понадобятся права суперпользователя (sudo).

Шаг 1. Скачивание и распаковка установочных файлов
Скачайте все файлы script.zip.* из папки:
https://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardTechSupport/For_RTRS/Player/System/
В этой папке находятся части одного многотомного архива. Все части необходимо скачать полностью и сохранить в одну папку.
После загрузки запустите распаковку архива с первой части обычным способом — например, через пункт «Извлечь» в архиваторе. Остальные части должны находиться рядом; архиватор подключит их автоматически. После распаковки получится папка «script» с двумя файлами:
· «install.sh» - командный файл,
· «packages.tbz». – архив с компонентами.

	Важно
Не распаковывайте части архива по отдельности и не переименовывайте их. Если одной из частей не хватает, распаковка не завершится корректно.



Подключите USB-флешку к компьютеру и скопируйте папку «script» на флешку.

Шаг 2. Подключение флешки к ПК с Astra Linux
Вставьте флешку в USB-разъем. Чтобы узнать её имя в системе (например, sdb, sdc), выполните команду:
lsblk
Вы увидите дерево устройств. Ищите накопитель, подходящий по размеру. Обычно сама флешка обозначается как sdb, а её раздел — sdb1.
Альтернативный вариант :
Дважды выполните команду:
sudo cat/proc/partitions
Первый раз до того, как вставлена флешка. И второй раз после того, как поместили флешку в USB-разъем. Сравнивая полученную информацию можно найти имя флешки – то имя, которое добавилось во втором списке.

Шаг 3. Монтирование флешки
Создайте точку монтирования и примонтируйте раздел следующей командой 
(замените sdb1 на имя вашего раздела):
sudo mkdir -p /mnt/usb
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb
Примечание: Если на флешке файловая система NTFS или exFAT, а система выдает ошибку, может потребоваться дописать тип, например: 
sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/usb.

Шаг 4. Копирование данных на диск
Скопируйте папку script с флешки на системный диск в папку /tmp командой:
sudo cp -r /mnt/usb/script /tmp/
После копирования во временную папку перейдите в новую папку командой:
cd /tmp/script
Затем отключите флешку командой:
sudo umount /mnt/usb

Шаг 5. Запуск процесса установки
По умолчанию скопированные файлы могут не иметь прав на запуск, либо директория /tmp в Astra Linux может быть смонтирована с параметром noexec (запрет на запуск бинарных файлов из соображений безопасности). Чтобы гарантированно запустить утилиту, сделайте следующее:
Дайте командному файлу права на исполнение:
sudo chmod +x ./install.sh
и запустите его на исполнение:
sudo ./install.sh

Важно: Если при запуске вы получаете ошибку Permission denied («В доступе отказано»), даже несмотря на права chmod +x, значит, в вашей системе раздел /tmp защищен от выполнения программ.
Решение: Вместо /tmp скопируйте утилиту в домашнюю директорию (например, ~/) или запустите её напрямую с флешки (если флешка примонтирована без флага noexec): 
/mnt/usb/script/install.sh.

Шаг 6. Окончание установки
В конце работы командного файла должно появится сообщение:
«Enter Y or y to reboot now any other key if you want to reboot later»
Необходимо ввести «Y» и нажать «Enter» для подтверждения перезагрузки.
После перезапуска система готова к последнему этапу – настройке режимов работы ПО.
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