### Установка ПО:
# сначала нужно удалить текущие драйвера:
sudo dpkg -r forward-utils
sudo dpkg -r forward-driver

# затем нужно установить новые драйвреа (другого типа):
sudo dpkg -i ./fdext-drivers_1.1.1_amd64.deb

# затем нужно установить базовое ПО (fdextserver):
# он потребовал звисимость от libhidapi-libusb0 - устанавливаем:
sudo apt install libhidapi-libusb0
# и сам fdextserver
sudo dpkg -i fdextserver_1.1.0_amd64.deb

# теперь появились папки, в которые нужно положить регистрации на плату и настрйоки плат
# копируем (под sudo) REG-файлы в папку
/lib/softlab-nsk/fdextserver/regfiles/

# выполняем простую перезагрузку системы

# и проверяем прошивку платы командной строкой:
/opt/softlab-nsk/fdextserver/fdextflushfirmware

# если нужно обновить/изменить прошивку, то выполняем команду:
/opt/softlab-nsk/fdextserver/fdextflushfirmware -F
# ждем... и потом делаем холодный рестарт (выключение питания из розетки на 10 секунд)

# если нужно скопировать REG-файлы в процессе работы системы, то после этого нужно перезапустить сервис:
systemctl stop fdextserver
systemctl start fdextserver

# и последним шагом нужно распаковать архив SLAlarmPlayer.zip в папку /home/dtester/SLAlarmPlayer

# ПО готово

# запускаем приложение:
/home/dtester/SLAlarmPlayer/SLAlarmPlayer


### Настройки
# в папке /home/dtester/SLAlarmPlayer лежит файл config.json, его настройки:
"video" = локальная папка, в которой должны лежать закачанные ролики.
"region" = region ID (число)
"zone" = zone ID (число)
"port" = port on 'localhost' for stream with PID7000


### Работа с плеером
http://localhost:8015
пример на картинке "screenshot.png"
# сначала нужно открыть платы "FD788 Board 1/TitleTarget5 (#1)" (первая в списке - зеленая рамка на картинке)
# для показа "живого входа" нажмите "Input 1", "Input 2", "Input 3" или "Input 4" (начнется генерация PID7000) - желтая рамка на картинке
# для показа ролика нужно выбрать его в списке и нажать "Play" ((начнется генерация PID7000) - фиолетовая рамка на картинке
# кнопка "Black Screen" выключает генерацию PID7000 и вклчюает показ черного поля - красная рамка на картинке
# для выхода из приложения SLAlarmPlayer нажмите "Control+C" в термилае, где был запущен SLAlarmPlayer.


# страница с превью входов и выходов платы (выбрать справа кнопку "Preview")
http://localhost:9123


### Для информации.
# Папка с настройками графов:
folder "/var/snap/sl-graph/common"
